<map id="MemoryManagerWriteSerial" name="MemoryManagerWriteSerial">
<area shape="rect" id="node2" href="$checksum_8c.html#aad26e4a22de65858452820ee23babd5a" title="Compute and return a checksum on the right data type. " alt="" coords="237,5,400,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_f_m25_v20_8c.html#adb5842f7204713f99fa6ce183317a523" title="Get the low power status of the memory. " alt="" coords="240,56,397,83"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_f_m25_v20_8c.html#ab71cea0f2db62d709c9b1a6441a70581" title="Put the memory in a low power mode. " alt="" coords="483,107,589,133"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_f_m25_v20_8c.html#a3866b69abe44cb40d09f89c2cc3ba8b3" title="Wake up the memory from the low power mode. " alt="" coords="255,157,383,184"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$_f_m25_v20_8c.html#a614bc8a001d6845b564f529dc542410d" title="Write data to the memory. " alt="" coords="251,208,387,235"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$watchdog_8c.html#a81cfb9599bb68eb5f60a1c34a3c5e480" title="Kick the watchdog to avoid reset after the watchdog have started. " alt="" coords="265,259,372,285"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$spi1_8c.html#a3d9bbade5a2bc2bfbc959fa5520cf3e0" title="Function used to send data over the SPI module 1. " alt="" coords="673,157,751,184"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$_f_m25_v20_8c.html#addeb196cb46ebc29e8f5e59e8dd01b15" title="Function used to set the write mode. " alt="" coords="448,208,624,235"/>
</map>
