<map id="UART2PinMappingPeripheral" name="UART2PinMappingPeripheral">
<area shape="rect" id="node2" href="$uart2_8h.html#aa5a4b7bf2a92075993a2f8a8b5b0bdf6" title="Initialize this uart. " alt="" coords="243,5,314,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html#a530fdd7929335f4103bf44a111d9f441" title="CR95HF Uart interface. " alt="" coords="363,5,458,32"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_c_r95_h_f_8h.html#a5a280da3bb75613fbb5e62854ec65e3a" title="Function used to initialize the CR95HF global manager. " alt="" coords="507,5,595,32"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html#a67c55a98971bdbdc992fd3c60daebcc8" title="Function used to initialize the RFID manager. " alt="" coords="643,5,762,32"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$main_8c.html#aadf3292d1b050137201649db87e63aa5" title="Function used to initialize all non critical peripheral. " alt="" coords="811,5,867,32"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$main_8c.html#a6288eba0f8e8ad3ab1544ad731eb7667" title="Main function. " alt="" coords="915,5,965,32"/>
</map>
