<map id="PowerManager.c" name="PowerManager.c">
<area shape="rect" id="node2" href="$_power_manager_8h.html" title="Headerfile for Power manager. " alt="" coords="890,80,1008,107"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_b_q27510_d_r_z_r_g2_8h.html" title="Headerfile for Battery Management BQ27510DRZR&#45;G2 driver. " alt="" coords="124,379,263,405"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$_l_t_c4160_8h.html" title="Headerfile for ltc4160 driver. " alt="" coords="1234,229,1317,256"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$display_8h.html" title="Headerfile for display driver driver. " alt="" coords="325,229,400,256"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$_usb_uart_8h.html" title="Headerfile for USB Uart. " alt="" coords="963,379,1043,405"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$_string_tools_8h.html" title="Functions used to manipulate string. \ details All Right Reserved. " alt="" coords="1067,379,1165,405"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$device_8h.html" title="Headerfile global device configuration and low level initialization. " alt="" coords="1259,155,1328,181"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$_f_m25_v20_8h.html" title="Headerfile for FRAM FM25V20 driver. " alt="" coords="70,453,159,480"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$button_8h.html" title="Headerfile for button driver. " alt="" coords="1139,229,1209,256"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$led_8h.html" title="Headerfile for led driver. " alt="" coords="1375,155,1429,181"/>
<area shape="rect" id="node23" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="750,453,841,480"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$_button_manager_8h.html" title="Headerfile for Button Management. " alt="" coords="663,155,784,181"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$i2c0_8h.html" title="Headerfile for I2C0 peripheral driver. " alt="" coords="183,453,240,480"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="769,603,823,629"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$i2c__common_8h.html" title="Headerfile for common I2C peripheral definition. " alt="" coords="219,528,325,555"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8h.html" title="Device Support Package for tDSP_mkl16z256vlh4 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="720,677,872,704"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$spi0_8h.html" title="Headerfile for spi0 peripheral driver. " alt="" coords="5,528,61,555"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$decoder7_seg_8h.html" title="Headerfile for 7 segment decoder driver. " alt="" coords="171,304,280,331"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$decoder16_seg_8h.html" title="Headerfile for 16 segment decoder driver. " alt="" coords="305,304,420,331"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$uart1_8h.html" title="Headerfile for uart1 peripheral driver. " alt="" coords="1043,453,1107,480"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="887,528,999,555"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$spi1_8h.html" title="Headerfile for spi1 peripheral driver. " alt="" coords="86,528,143,555"/>
<area shape="rect" id="node25" href="$tick_8h.html" title="Headerfile for tick. " alt="" coords="725,379,781,405"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$_memory_manager_8h.html" title="Headerfile for Memory manager. " alt="" coords="359,379,489,405"/>
<area shape="rect" id="node30" href="$rtc_8h.html" title="Headerfile for RTC driver. " alt="" coords="287,379,335,405"/>
<area shape="rect" id="node31" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html" title="Headerfile for RFID management. " alt="" coords="643,229,755,256"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$pit_8h.html" title="Headerfile for pit peripheral driver. " alt="" coords="701,528,747,555"/>
<area shape="rect" id="node28" href="$checksum_8h.html" title="Headerfile for checksum computation. " alt="" coords="400,453,493,480"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$_s_r_d_memory_mapping_8h.html" title="Headerfile for SRD Memory Mapping. " alt="" coords="518,453,673,480"/>
<area shape="rect" id="node32" href="$_c_r95_h_f_8h.html" title="Headerfile for CR95HF driver. " alt="" coords="829,304,912,331"/>
<area shape="rect" id="node36" href="$_usb_manager_8h.html" title="Headerfile for Usb Uart Management (with FTDI). " alt="" coords="597,304,704,331"/>
<area shape="rect" id="node33" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html" title="Headerfile for Uart mapping on external/internal CR95. " alt="" coords="806,379,937,405"/>
<area shape="rect" id="node34" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="867,453,931,480"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="955,453,1019,480"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$global_parameters_8h.html" title="global parameters. " alt="" coords="514,379,648,405"/>
</map>
