<map id="FM25V20Init" name="FM25V20Init">
<area shape="rect" id="node2" href="$_f_m25_v20_8c.html#a69f76e4332c185e885cdc6691bb075c2" title="FM25V20SetStatusReg" alt="" coords="150,56,309,83"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$spi1_8c.html#afda94d01264dc64a8071f48ee19fb7c5" title="Function used to initialize the SPI1 module. " alt="" coords="197,107,262,133"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_f_m25_v20_8c.html#addeb196cb46ebc29e8f5e59e8dd01b15" title="Function used to set the write mode. " alt="" coords="357,5,533,32"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$spi1_8c.html#a3d9bbade5a2bc2bfbc959fa5520cf3e0" title="Function used to send data over the SPI module 1. " alt="" coords="582,31,661,57"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8c.html#a2a50d72a0d050185db3317b26c26898f" title="SPI1ClockGate" alt="" coords="390,107,501,133"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8c.html#a632bf0f16c99bfa82c85594dea0d45df" title="SPI1PinMappingPeripheral" alt="" coords="357,157,533,184"/>
</map>
