<map id="RFIDIntLpmStateMachine" name="RFIDIntLpmStateMachine">
<area shape="rect" id="node2" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a652e787d25427bedbd66533629298f5a" title="Return the current state of the CR95HF module in it&#39;s manager. " alt="" coords="224,5,392,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_c_r95_h_f_8c.html#af52d793b7c0dbefdfa0b2060f0366a3d" title="Manager used to deal each specific state. " alt="" coords="243,56,373,83"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a1291f99a43efc55ba45a58ffb5899c8e" title="CR95HFStartFieldOff" alt="" coords="237,107,379,133"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a35fb88e6119a4cfa8f0014973f6339ce" title="CR95HFStartHibernate" alt="" coords="231,157,385,184"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#ae9b7dcc01097b34d264ecc59cfd3659e" title="Select the antenna used to communicate with the SRD. " alt="" coords="243,208,373,235"/>
</map>
