<map id="Uart2Init" name="Uart2Init">
<area shape="rect" id="node2" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html#a530fdd7929335f4103bf44a111d9f441" title="CR95HF Uart interface. " alt="" coords="126,5,221,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_c_r95_h_f_8h.html#a5a280da3bb75613fbb5e62854ec65e3a" title="Function used to initialize the CR95HF global manager. " alt="" coords="269,5,357,32"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html#a67c55a98971bdbdc992fd3c60daebcc8" title="Function used to initialize the RFID manager. " alt="" coords="406,5,525,32"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$main_8c.html#aadf3292d1b050137201649db87e63aa5" title="Function used to initialize all non critical peripheral. " alt="" coords="573,5,629,32"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$main_8c.html#a6288eba0f8e8ad3ab1544ad731eb7667" title="Main function. " alt="" coords="677,5,728,32"/>
</map>
