<map id="FM25V20MemTest_PulseP" name="FM25V20MemTest_PulseP">
<area shape="rect" id="node2" href="$_f_m25_v20_8c.html#ace631f94926ad79e89fdfd13013659e6" title="Read data from the memory. " alt="" coords="235,80,370,107"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_f_m25_v20_8c.html#a614bc8a001d6845b564f529dc542410d" title="Write data to the memory. " alt="" coords="235,131,371,157"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$watchdog_8c.html#a81cfb9599bb68eb5f60a1c34a3c5e480" title="Kick the watchdog to avoid reset after the watchdog have started. " alt="" coords="249,181,356,208"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$spi1_8c.html#a93ecc3b36648270cd041dad2bd467745" title="Function used to read data over the SPI module 1. " alt="" coords="467,29,546,56"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$spi1_8c.html#a3d9bbade5a2bc2bfbc959fa5520cf3e0" title="Function used to send data over the SPI module 1. " alt="" coords="643,131,722,157"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_f_m25_v20_8c.html#addeb196cb46ebc29e8f5e59e8dd01b15" title="Function used to set the write mode. " alt="" coords="419,181,595,208"/>
</map>
