<map id="UsbManager.c" name="UsbManager.c">
<area shape="rect" id="node2" href="$_usb_manager_8h.html" title="Headerfile for Usb Uart Management (with FTDI). " alt="" coords="896,80,1003,107"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_usb_uart_8h.html" title="Headerfile for USB Uart. " alt="" coords="1088,304,1168,331"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$tick_8h.html" title="Headerfile for tick. " alt="" coords="695,379,752,405"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$rtc_8h.html" title="Headerfile for RTC driver. " alt="" coords="777,379,825,405"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$_b_q27510_d_r_z_r_g2_8h.html" title="Headerfile for Battery Management BQ27510DRZR&#45;G2 driver. " alt="" coords="91,379,229,405"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$_memory_manager_8h.html" title="Headerfile for Memory manager. " alt="" coords="933,379,1064,405"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$global_parameters_8h.html" title="global parameters. " alt="" coords="1139,155,1273,181"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html" title="Headerfile for RFID management. " alt="" coords="732,155,844,181"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$uart1_8h.html" title="Headerfile for uart1 peripheral driver. " alt="" coords="1353,379,1417,405"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="1235,528,1347,555"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="485,603,539,629"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8h.html" title="Device Support Package for tDSP_mkl16z256vlh4 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="436,677,588,704"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$pit_8h.html" title="Headerfile for pit peripheral driver. " alt="" coords="578,528,624,555"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$i2c0_8h.html" title="Headerfile for I2C0 peripheral driver. " alt="" coords="79,453,136,480"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$i2c__common_8h.html" title="Headerfile for common I2C peripheral definition. " alt="" coords="129,528,236,555"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$_f_m25_v20_8h.html" title="Headerfile for FRAM FM25V20 driver. " alt="" coords="639,453,728,480"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$checksum_8h.html" title="Headerfile for checksum computation. " alt="" coords="985,453,1079,480"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="1103,453,1191,480"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$_s_r_d_memory_mapping_8h.html" title="Headerfile for SRD Memory Mapping. " alt="" coords="805,453,960,480"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$spi1_8h.html" title="Headerfile for spi1 peripheral driver. " alt="" coords="651,528,708,555"/>
<area shape="rect" id="node23" href="$_c_r95_h_f_8h.html" title="Headerfile for CR95HF driver. " alt="" coords="728,304,811,331"/>
<area shape="rect" id="node28" href="$_power_manager_8h.html" title="Headerfile for Power manager. " alt="" coords="434,229,552,256"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html" title="Headerfile for Uart mapping on external/internal CR95. " alt="" coords="1166,379,1297,405"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$_string_tools_8h.html" title="Functions used to manipulate string. \ details All Right Reserved. " alt="" coords="572,379,671,405"/>
<area shape="rect" id="node25" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="1215,453,1279,480"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="1303,453,1367,480"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$_l_t_c4160_8h.html" title="Headerfile for ltc4160 driver. " alt="" coords="470,528,553,555"/>
<area shape="rect" id="node30" href="$display_8h.html" title="Headerfile for display driver driver. " alt="" coords="349,379,424,405"/>
<area shape="rect" id="node34" href="$device_8h.html" title="Headerfile global device configuration and low level initialization. " alt="" coords="5,304,75,331"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$button_8h.html" title="Headerfile for button driver. " alt="" coords="254,379,324,405"/>
<area shape="rect" id="node36" href="$led_8h.html" title="Headerfile for led driver. " alt="" coords="198,304,252,331"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$_button_manager_8h.html" title="Headerfile for Button Management. " alt="" coords="582,304,703,331"/>
<area shape="rect" id="node31" href="$spi0_8h.html" title="Headerfile for spi0 peripheral driver. " alt="" coords="350,528,407,555"/>
<area shape="rect" id="node32" href="$decoder7_seg_8h.html" title="Headerfile for 7 segment decoder driver. " alt="" coords="263,453,372,480"/>
<area shape="rect" id="node33" href="$decoder16_seg_8h.html" title="Headerfile for 16 segment decoder driver. " alt="" coords="397,453,512,480"/>
</map>
