<map id="UsbManager" name="UsbManager">
<area shape="rect" id="node2" href="$tick_8c.html#aa43bd4bc67b26f7e7ab31be06b088a14" title="Get the milliseconds counter. " alt="" coords="416,29,547,56"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$tick_8c.html#a0145cffb9b0238336157774cbdb484a9" title="Get the milliseconds counter. " alt="" coords="150,29,319,56"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_usb_manager_8c.html#ac8d1502564dd3480fc417f834a13cec2" title="Function use to deal received command. " alt="" coords="155,232,314,259"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$rtc_8c.html#a12763edd744e1e2eb152fc965e0705d6" title="return the current time in the RTC. " alt="" coords="436,232,527,259"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$rtc_8c.html#a141ed46b1086fd896a09395215555f51" title="set the current time. " alt="" coords="436,283,527,309"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$_memory_manager_8c.html#afff43e62869a6852a9b8e7c5c8683e25" title="MemoryManagerWriteDiving" alt="" coords="389,384,573,411"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$_memory_manager_8c.html#a23afd9881c251d81c7ff88b4fefbb8e4" title="MemoryManagerCheckDiving" alt="" coords="386,435,577,461"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$_memory_manager_8c.html#a45e7b71d057b396d37a5867806284b40" title="MemoryManagerWriteSerial" alt="" coords="390,333,573,360"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$_memory_manager_8c.html#aa72a3e9863e2ac9b476266b1fad21575" title="MemoryManagerClearLog" alt="" coords="396,131,567,157"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$_memory_manager_8c.html#a4621c0be0193d08ee84b8dc8bdaea778" title="MemoryManagerReadLog" alt="" coords="396,80,567,107"/>
<area shape="rect" id="node23" href="$_r_f_i_d_manager_8c.html#a633176d9c0706323d2e9c0d6ebf16594" title="function used to send a bridge command. " alt="" coords="368,181,595,208"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$checksum_8c.html#aad26e4a22de65858452820ee23babd5a" title="Compute and return a checksum on the right data type. " alt="" coords="667,384,829,411"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$_f_m25_v20_8c.html#adb5842f7204713f99fa6ce183317a523" title="Get the low power status of the memory. " alt="" coords="669,283,827,309"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$_f_m25_v20_8c.html#ab71cea0f2db62d709c9b1a6441a70581" title="Put the memory in a low power mode. " alt="" coords="695,181,801,208"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$_f_m25_v20_8c.html#a3866b69abe44cb40d09f89c2cc3ba8b3" title="Wake up the memory from the low power mode. " alt="" coords="684,131,812,157"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$_f_m25_v20_8c.html#a614bc8a001d6845b564f529dc542410d" title="Write data to the memory. " alt="" coords="680,333,816,360"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$watchdog_8c.html#a81cfb9599bb68eb5f60a1c34a3c5e480" title="Kick the watchdog to avoid reset after the watchdog have started. " alt="" coords="695,232,801,259"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$spi1_8c.html#a3d9bbade5a2bc2bfbc959fa5520cf3e0" title="Function used to send data over the SPI module 1. " alt="" coords="1126,236,1205,263"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$_f_m25_v20_8c.html#addeb196cb46ebc29e8f5e59e8dd01b15" title="Function used to set the write mode. " alt="" coords="901,327,1077,353"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$checksum_8c.html#aea3900f8f3c22134b50fbb7fe78a487b" title="ChecksumByteOnShortCompute" alt="" coords="643,80,853,107"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$_f_m25_v20_8c.html#ace631f94926ad79e89fdfd13013659e6" title="Read data from the memory. " alt="" coords="681,29,815,56"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$spi1_8c.html#a93ecc3b36648270cd041dad2bd467745" title="Function used to read data over the SPI module 1. " alt="" coords="950,29,1029,56"/>
</map>
