<map id="CR95HFReadAnswer" name="CR95HFReadAnswer">
<area shape="rect" id="node2" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#aacdf1bb5e1f6d3efca030a260dce0111" title="Return the structure control of the CR95HF uart. " alt="" coords="197,5,376,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#ad29a6e98583a389413f39cfddacdd5c6" title="CR95UartReadChar" alt="" coords="219,56,354,83"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$uart2_8c.html#a7134deb099ba4ba321fe2f41b398b37e" title="Uart2ReadChar" alt="" coords="425,31,535,57"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$uart0_8c.html#a707377413c7c1f2c9c884af517f9dedc" title="Uart0ReadChar" alt="" coords="425,81,535,108"/>
</map>
