<map id="Uart0ReadChar" name="Uart0ReadChar">
<area shape="rect" id="node2" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html#ad29a6e98583a389413f39cfddacdd5c6" title="CR95HF Uart interface. " alt="" coords="166,5,301,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a1bb7609ee8731724346fe17b790ebe84" title="CR95HFReadAnswer" alt="" coords="349,5,493,32"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_c_r95_h_f_8h.html#ac51f39d982f31bb7548abf2bd31065b5" title="Global manager of the CR95HF module. " alt="" coords="542,5,663,32"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html#a6615b2f62061cbe70614f874e2edd1c5" title="RFID manager. " alt="" coords="712,5,813,32"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$main_8c.html#a47b19cb17359b8a4930e1db6207395fb" title="Function used to deal background task. " alt="" coords="862,5,978,32"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$main_8c.html#a6288eba0f8e8ad3ab1544ad731eb7667" title="Main function. " alt="" coords="1027,5,1077,32"/>
</map>
