<map id="CR95UartMapper.h" name="CR95UartMapper.h">
<area shape="rect" id="node2" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="5,80,69,107"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="93,80,157,107"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="149,155,240,181"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="12,155,124,181"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="103,229,157,256"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8h.html" title="Device Support Package for tDSP_mkl16z256vlh4 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="55,304,207,331"/>
</map>
