<map id="FM25V20SetStatusReg" name="FM25V20SetStatusReg">
<area shape="rect" id="node2" href="$_f_m25_v20_8c.html#addeb196cb46ebc29e8f5e59e8dd01b15" title="Function used to set the write mode. " alt="" coords="213,5,389,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$spi1_8c.html#a3d9bbade5a2bc2bfbc959fa5520cf3e0" title="Function used to send data over the SPI module 1. " alt="" coords="438,31,517,57"/>
</map>
