<map id="main.c" name="main.c">
<area shape="rect" id="node2" href="$device_8h.html" title="Headerfile global device configuration and low level initialization. " alt="" coords="1792,155,1861,181"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="1243,453,1331,480"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$tick_8h.html" title="Headerfile for tick. " alt="" coords="750,379,804,405"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="371,453,433,480"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$_usb_uart_8h.html" title="Headerfile for USB Uart. " alt="" coords="168,379,248,405"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="285,453,347,480"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$spi0_8h.html" title="Headerfile for spi0 peripheral driver. " alt="" coords="1467,304,1524,331"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$_f_m25_v20_8h.html" title="Headerfile for FRAM FM25V20 driver. " alt="" coords="1593,453,1681,480"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$led_8h.html" title="Headerfile for led driver. " alt="" coords="1557,155,1608,181"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$button_8h.html" title="Headerfile for button driver. " alt="" coords="1261,229,1331,256"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$display_8h.html" title="Headerfile for display driver driver. " alt="" coords="909,229,984,256"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$rtc_8h.html" title="Headerfile for RTC driver. " alt="" coords="96,379,144,405"/>
<area shape="rect" id="node23" href="$_b_q27510_d_r_z_r_g2_8h.html" title="Headerfile for Battery Management BQ27510DRZR&#45;G2 driver. " alt="" coords="272,379,411,405"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$_f_m25_v20_mem_test_8h.html" title="Headerfile for FRAM FM25V20 Memory Test. " alt="" coords="1566,379,1708,405"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$_l_t_c4160_8h.html" title="Headerfile for ltc4160 driver. " alt="" coords="1683,155,1767,181"/>
<area shape="rect" id="node28" href="$_string_tools_8h.html" title="Functions used to manipulate string. \ details All Right Reserved. " alt="" coords="1141,379,1240,405"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$_power_manager_8h.html" title="Headerfile for Power manager. " alt="" coords="1081,80,1199,107"/>
<area shape="rect" id="node30" href="$_button_manager_8h.html" title="Headerfile for Button Management. " alt="" coords="955,155,1076,181"/>
<area shape="rect" id="node34" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html" title="Headerfile for RFID management. " alt="" coords="693,229,805,256"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$_usb_manager_8h.html" title="Headerfile for Usb Uart Management (with FTDI). " alt="" coords="448,304,555,331"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="1349,603,1403,629"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8h.html" title="Device Support Package for tDSP_mkl16z256vlh4 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="1300,677,1452,704"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$pit_8h.html" title="Headerfile for pit peripheral driver. " alt="" coords="981,528,1027,555"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="389,528,501,555"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$uart1_8h.html" title="Headerfile for uart1 peripheral driver. " alt="" coords="459,453,523,480"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$spi1_8h.html" title="Headerfile for spi1 peripheral driver. " alt="" coords="1587,528,1644,555"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$decoder7_seg_8h.html" title="Headerfile for 7 segment decoder driver. " alt="" coords="928,304,1037,331"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$decoder16_seg_8h.html" title="Headerfile for 16 segment decoder driver. " alt="" coords="787,304,903,331"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$i2c0_8h.html" title="Headerfile for I2C0 peripheral driver. " alt="" coords="551,453,608,480"/>
<area shape="rect" id="node25" href="$i2c__common_8h.html" title="Headerfile for common I2C peripheral definition. " alt="" coords="617,528,724,555"/>
<area shape="rect" id="node31" href="$_memory_manager_8h.html" title="Headerfile for Memory manager. " alt="" coords="987,379,1117,405"/>
<area shape="rect" id="node32" href="$checksum_8h.html" title="Headerfile for checksum computation. " alt="" coords="1005,453,1099,480"/>
<area shape="rect" id="node33" href="$_s_r_d_memory_mapping_8h.html" title="Headerfile for SRD Memory Mapping. " alt="" coords="822,453,977,480"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$_c_r95_h_f_8h.html" title="Headerfile for CR95HF driver. " alt="" coords="629,304,712,331"/>
<area shape="rect" id="node36" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html" title="Headerfile for Uart mapping on external/internal CR95. " alt="" coords="594,379,725,405"/>
<area shape="rect" id="node38" href="$global_parameters_8h.html" title="global parameters. " alt="" coords="435,379,569,405"/>
</map>
