<map id="CR95HF.h" name="CR95HF.h">
<area shape="rect" id="node2" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html" title="Headerfile for Uart mapping on external/internal CR95. " alt="" coords="57,80,188,107"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$_string_tools_8h.html" title="Functions used to manipulate string. \ details All Right Reserved. " alt="" coords="213,80,312,107"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$tick_8h.html" title="Headerfile for tick. " alt="" coords="319,155,376,181"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="5,155,69,181"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="93,155,157,181"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="169,229,260,256"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="32,229,144,256"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="187,304,241,331"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8h.html" title="Device Support Package for tDSP_mkl16z256vlh4 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="139,379,291,405"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$pit_8h.html" title="Headerfile for pit peripheral driver. " alt="" coords="317,229,363,256"/>
</map>
