SRD Standelone programmation box: Data Fields - Variables

| SRD Standelone programmation box 2.0 (16/11/15 10:00:00) Documentation of the SRD standelone programmation box

- Main Page
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Macros Pages

### - c -

- C : t16SegDisplay , t7SegDisplay
- calCheckSumLSB : tSRDEeprom
- calCheckSumMSB : tSRDEeprom
- calDepth0LSB : tSRDEeprom
- calDepth0MSB : tSRDEeprom
- calDepth1LSB : tSRDEeprom
- calDepth1MSB : tSRDEeprom
- calMeas0LSB : tSRDEeprom
- calMeas0MSB : tSRDEeprom
- calMeas1LSB : tSRDEeprom
- calMeas1MSB : tSRDEeprom
- calOffsetLSB : tSRDEeprom
- calOffsetMSB : tSRDEeprom
- capLevelLSB : tSRDEeprom
- cellTemperature : tBQBatteryStatus
- cellVoltage : tBQBatteryStatus
- charReceived : tUartFlags
- checksum : tMemoryManagerDiving , tMemoryManagerSerial
- checksumGenLSB : tSRDEeprom
- checksumGenMSB : tSRDEeprom
- cmdComplete : tUsbCtrl
- cmdSize : tUsbCtrl
- cmdSizeRequested : tUsbCtrl
- cmdType : tUsbCtrl
- cmdTypeReceived : tUsbCtrl
- command : tCR95HFCtrl , tUsbCtrl
- commandId : tUsbCtrl
- commandState : tCR95HFCtrl
- completionTimeMs : tCR95HFCtrl
- coreClockFreq : tDeviceClock
- counter100ms : tTickCtrl
- counter10ms : tTickCtrl
- counter1min : tTickCtrl
- counter1s : tTickCtrl
- ctrlModule : tSRDEeprom
- current : tSRDEeprom
- cycleCount : tBQBatteryStatus