<map id="CR95HFManager" name="CR95HFManager">
<area shape="rect" id="node2" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a7698cb3b03ed1c1b43f76c3bb7f09ff7" title="CR95HFBufCompare" alt="" coords="195,157,338,184"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_c_r95_h_f_8c.html#ad4ff927727333b1b7d9d241553e16cf0" title="CR95HFCommandManager" alt="" coords="177,208,357,235"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a1bb7609ee8731724346fe17b790ebe84" title="CR95HFReadAnswer" alt="" coords="195,360,339,387"/>
<area shape="rect" id="node25" href="$tick_8c.html#a0145cffb9b0238336157774cbdb484a9" title="Get the milliseconds counter. " alt="" coords="670,461,839,488"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a01394d4b8512e2b08b85e45a77202f40" title="CR95HFBridgeStateMachine" alt="" coords="419,56,607,83"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a736908fe7ee9f6d89001e672da4ddf63" title="CR95HFEchoStateMachine" alt="" coords="423,107,604,133"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$_c_r95_h_f_8c.html#ad844ac3aea8ad245c43aad4f45878ef4" title="CR95HFField15693StateMachine" alt="" coords="406,157,621,184"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a3b757ae22ec0926378098fa5bc16a51b" title="CR95HFFieldOffStateMachine" alt="" coords="416,208,611,235"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a33750c8ee6d29c851f990d2eda5f0e45" title="CR95HFHibernateStateMachine" alt="" coords="410,5,617,32"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a5e26b7bcad0e2958c3a0bd78fbdf9198" title="CR95HFReadStateMachine" alt="" coords="423,259,604,285"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$_c_r95_h_f_8c.html#ade2c9e959b711283ff94bab4ba81032b" title="CR95HFWriteStateMachine" alt="" coords="422,309,605,336"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_c_r95_h_f_8c.html#a97649b66ce11fc9fe4f934ada503cdbd" title="CR95HFWriteCommand" alt="" coords="674,157,835,184"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#a073808c89f3a15ef8044992f7ec9ccdb" title="CR95UartDisableReceiver" alt="" coords="888,37,1059,64"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#ae83438c457cf2e15ca86ef6f1993ca66" title="CR95UartEnableReceiver" alt="" coords="890,100,1057,127"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#aa9dd826de5b784fbd0569e6d12be8397" title="Reset the CR95HF Uart interface. " alt="" coords="893,151,1054,177"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#aa48280ff1cfa4743c04d90e8b18c7144" title="CR95UartSendData" alt="" coords="906,201,1041,228"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$_string_tools_8c.html#a686b87edf1f7ea01913b46650244206c" title="Clear a string (reset all char to &#39;\0&#39;). " alt="" coords="906,252,1041,279"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$tick_8c.html#aa43bd4bc67b26f7e7ab31be06b088a14" title="Get the milliseconds counter. " alt="" coords="908,379,1039,405"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$uart2_8c.html#abc17789ee9265fd32a53f68b0c16d2d8" title="send data other uart. " alt="" coords="1107,176,1218,203"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$uart0_8c.html#a702d354b2f7a798728f7b564c6a5bc35" title="send data other uart. " alt="" coords="1107,227,1218,253"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#aacdf1bb5e1f6d3efca030a260dce0111" title="Return the structure control of the CR95HF uart. " alt="" coords="424,360,603,387"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$_c_r95_uart_mapper_8c.html#ad29a6e98583a389413f39cfddacdd5c6" title="CR95UartReadChar" alt="" coords="446,411,581,437"/>
<area shape="rect" id="node23" href="$uart2_8c.html#a7134deb099ba4ba321fe2f41b398b37e" title="Uart2ReadChar" alt="" coords="699,360,810,387"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$uart0_8c.html#a707377413c7c1f2c9c884af517f9dedc" title="Uart0ReadChar" alt="" coords="699,411,810,437"/>
</map>
