SRD Standelone programmation box: Globals

| SRD Standelone programmation box 2.0 (16/11/15 10:00:00) Documentation of the SRD standelone programmation box

- Main Page
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- b
- c
- d
- f
- g
- i
- l
- m
- n
- p
- r
- s
- t
- u
- w
- x

All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Macros Pages

### - b -

- BQ_AT_RATE_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_AT_RATE_TIME_TO_EMPTY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_AVAILABLE_ENERGY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_AVERAGE_CURRENT_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_AVERAGE_POWER_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_CYCLE_COUNTE_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_DEVICE_ADDRESS : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_FLAGS_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_FULL_AVAILABLE_CAPACITY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_FULL_CHARGE_CAPACITY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_I2C_BAUDRATE : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_MAX_LOAD_CURRENT_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_MAX_LOAD_TIME_TO_EMPTY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_NOMI_AVAILABLE_CAPACITY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_REMAINING_CAPACITY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_STANDBY_CURRENT_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_STANDBY_TIME_TO_EMPTY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_STATE_OF_CHARGE_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_TEMPERATURE_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_TIME_TO_EMPTY_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_TIME_TO_FULL_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_TTEAT_CONSTANT_POWER_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BQ_VOLTAGE_CMD : BQ27510DRZRG2.h
- BUTTON_MANAGER_TIME_MS_DISPLAY : ButtonManager.h
- BUTTON_MANAGER_TIME_MS_TO_TRIG : ButtonManager.h
- BUTTON_READ_MASK : button.h
- BUTTON_READ_SHIFT : button.h
- BUTTON_WRITE_MASK : button.h
- BUTTON_WRITE_SHIFT : button.h
- ButtonReadGetState : button.h
- ButtonWriteGetState : button.h