<map id="DSP_mkl16z256vlh4.h" name="DSP_mkl16z256vlh4.h">
<area shape="rect" id="node2" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="1109,80,1163,107"/>
<area shape="rect" id="node50" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8c.html" title="Device Support Package for MKL16 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="1188,80,1340,107"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_l_t_c4160_8h.html" title="Headerfile for ltc4160 driver. " alt="" coords="1606,304,1689,331"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$button_8h.html" title="Headerfile for button driver. " alt="" coords="360,304,429,331"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$led_8h.html" title="Headerfile for led driver. " alt="" coords="697,304,748,331"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$device_8h.html" title="Headerfile global device configuration and low level initialization. " alt="" coords="543,304,612,331"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$i2c0_8h.html" title="Headerfile for I2C0 peripheral driver. " alt="" coords="1107,229,1164,256"/>
<area shape="rect" id="node23" href="$pit_8h.html" title="Headerfile for pit peripheral driver. " alt="" coords="1793,229,1839,256"/>
<area shape="rect" id="node28" href="$rtc_8h.html" title="Headerfile for RTC driver. " alt="" coords="2388,453,2436,480"/>
<area shape="rect" id="node30" href="$spi0_8h.html" title="Headerfile for spi0 peripheral driver. " alt="" coords="125,229,181,256"/>
<area shape="rect" id="node34" href="$spi1_8h.html" title="Headerfile for spi1 peripheral driver. " alt="" coords="957,229,1013,256"/>
<area shape="rect" id="node40" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="2091,155,2203,181"/>
<area shape="rect" id="node48" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="1353,229,1441,256"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$main_8c.html" title="main. " alt="" coords="1269,603,1331,629"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_power_manager_8h.html" title="Headerfile for Power manager. " alt="" coords="753,379,871,405"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$_l_t_c4160_8c.html" title="Source file for LTC4160 driver. " alt="" coords="1694,379,1777,405"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_button_manager_8h.html" title="Headerfile for Button Management. " alt="" coords="1131,528,1252,555"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$_power_manager_8c.html" title="Source file for power management. " alt="" coords="925,453,1043,480"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html" title="Headerfile for RFID management. " alt="" coords="1693,453,1805,480"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$_button_manager_8c.html" title="Source file for button management. " alt="" coords="1123,603,1244,629"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$_usb_manager_8h.html" title="Headerfile for Usb Uart Management (with FTDI). " alt="" coords="1880,528,1987,555"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$_usb_manager_8c.html" title="Source file for USB Uart management (with FTDI). " alt="" coords="1880,603,1987,629"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$button_8c.html" title="Source file for button driver. " alt="" coords="237,379,307,405"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$led_8c.html" title="Source file for led driver. " alt="" coords="627,379,677,405"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$device_8c.html" title="Source file for low level initialization and specific device feature. " alt="" coords="483,379,552,405"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$_b_q27510_d_r_z_r_g2_8h.html" title="Headerfile for Battery Management BQ27510DRZR&#45;G2 driver. " alt="" coords="1221,304,1360,331"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$i2c0_8c.html" title="Source file for I2C0 driver. " alt="" coords="1038,304,1095,331"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$_b_q27510_d_r_z_r_g2_8c.html" title="Source file for Battery Management BQ27510DRZR&#45;G2 driver. " alt="" coords="1328,379,1467,405"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$tick_8h.html" title="Headerfile for tick. " alt="" coords="1789,304,1843,331"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$pit_8c.html" title="Source file for pit driver. " alt="" coords="1867,304,1913,331"/>
<area shape="rect" id="node25" href="$_c_r95_h_f_8h.html" title="Headerfile for CR95HF driver. " alt="" coords="1984,379,2067,405"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$tick_8c.html" title="Source file for tick. " alt="" coords="1905,379,1959,405"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$rtc_8c.html" title="Source file for RTC Driver. " alt="" coords="2439,528,2487,555"/>
<area shape="rect" id="node31" href="$display_8h.html" title="Headerfile for display driver driver. " alt="" coords="5,304,80,331"/>
<area shape="rect" id="node33" href="$spi0_8c.html" title="Source file for SPI0 driver. " alt="" coords="105,304,161,331"/>
<area shape="rect" id="node32" href="$display_8c.html" title="Source file for display driver. " alt="" coords="37,379,112,405"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$_f_m25_v20_8h.html" title="Headerfile for FRAM FM25V20 driver. " alt="" coords="843,304,932,331"/>
<area shape="rect" id="node39" href="$spi1_8c.html" title="Source file for SPI1 driver. " alt="" coords="957,304,1013,331"/>
<area shape="rect" id="node36" href="$_memory_manager_8h.html" title="Headerfile for Memory manager. " alt="" coords="1437,453,1568,480"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$_f_m25_v20_8c.html" title="Source file for FRAM driver. " alt="" coords="895,379,984,405"/>
<area shape="rect" id="node38" href="$_f_m25_v20_mem_test_8h.html" title="Headerfile for FRAM FM25V20 Memory Test. " alt="" coords="1009,379,1151,405"/>
<area shape="rect" id="node41" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="2285,229,2347,256"/>
<area shape="rect" id="node44" href="$uart1_8h.html" title="Headerfile for uart1 peripheral driver. " alt="" coords="2159,229,2221,256"/>
<area shape="rect" id="node47" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="2073,229,2135,256"/>
<area shape="rect" id="node42" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html" title="Headerfile for Uart mapping on external/internal CR95. " alt="" coords="1938,304,2069,331"/>
<area shape="rect" id="node43" href="$uart0_8c.html" title="Source file for UART0 driver. " alt="" coords="2389,304,2451,331"/>
<area shape="rect" id="node45" href="$_usb_uart_8h.html" title="Headerfile for USB Uart. " alt="" coords="2145,304,2225,331"/>
<area shape="rect" id="node46" href="$uart1_8c.html" title="Source file for UART1 driver. " alt="" coords="2250,304,2312,331"/>
<area shape="rect" id="node49" href="$watchdog_8c.html" title="Source file for watchdog control. " alt="" coords="1435,304,1523,331"/>
</map>
