<map id="CR95UartReadChar" name="CR95UartReadChar">
<area shape="rect" id="node2" href="$uart0_8c.html#a707377413c7c1f2c9c884af517f9dedc" title="Uart0ReadChar" alt="" coords="190,5,301,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$uart2_8c.html#a7134deb099ba4ba321fe2f41b398b37e" title="Uart2ReadChar" alt="" coords="190,56,301,83"/>
</map>
