SRD Standelone programmation box: Data Fields - Variables

| SRD Standelone programmation box 2.0 (16/11/15 10:00:00) Documentation of the SRD standelone programmation box

- Main Page
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Macros Pages

### - r -

- R : t16SegDisplay
- read : tButtonManagerCtrl , tRFIDCtrl
- receiveBuf : tCR95HFCtrl
- refMs : tCR95HFCtrl
- remainingCapacity : tBQBatteryStatus
- request : tRFIDCtrl
- result : tRFIDCtrl
- resultCode : tCR95HFCtrl
- rfAccessInProgress : tSRDEeprom
- rfDiag : tSRDEeprom
- rfSynchro : tSRDEeprom
- RSVD : tButtonManagerCtrl , tCR95HFCtrl , tMemoryManagerCtrl , tPowerManagerCtrl , tRFIDCtrl , tTickCtrl , tUartFlags , tUsbCtrl
- RSVD0 : tFM25V20StatusReg , tSRDEeprom
- RSVD1 : tFM25V20StatusReg , tSRDEeprom
- RtcClockOutFreq : tDeviceClock
- rx : tUartCtrl
- rxOverrun : tUartFlags
- rxPos : tCR95HFCtrl
- rxState : tUsbCtrl