<map id="MemoryManagerComputeNbrLog" name="MemoryManagerComputeNbrLog">
<area shape="rect" id="node2" href="$_f_m25_v20_8c.html#adb5842f7204713f99fa6ce183317a523" title="Get the low power status of the memory. " alt="" coords="267,5,424,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_f_m25_v20_8c.html#ab71cea0f2db62d709c9b1a6441a70581" title="Put the memory in a low power mode. " alt="" coords="293,56,398,83"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$_f_m25_v20_8c.html#ace631f94926ad79e89fdfd13013659e6" title="Read data from the memory. " alt="" coords="278,107,413,133"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$_f_m25_v20_8c.html#a3866b69abe44cb40d09f89c2cc3ba8b3" title="Wake up the memory from the low power mode. " alt="" coords="281,157,409,184"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$watchdog_8c.html#a81cfb9599bb68eb5f60a1c34a3c5e480" title="Kick the watchdog to avoid reset after the watchdog have started. " alt="" coords="292,208,399,235"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$spi1_8c.html#a3d9bbade5a2bc2bfbc959fa5520cf3e0" title="Function used to send data over the SPI module 1. " alt="" coords="473,56,551,83"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$spi1_8c.html#a93ecc3b36648270cd041dad2bd467745" title="Function used to read data over the SPI module 1. " alt="" coords="473,131,551,157"/>
</map>
