<map id="RFIDManager.c" name="RFIDManager.c">
<area shape="rect" id="node2" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html" title="Headerfile for RFID management. " alt="" coords="841,80,953,107"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_c_r95_h_f_8h.html" title="Headerfile for CR95HF driver. " alt="" coords="804,229,887,256"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$_power_manager_8h.html" title="Headerfile for Power manager. " alt="" coords="433,155,551,181"/>
<area shape="rect" id="node34" href="$_s_r_d_memory_mapping_8h.html" title="Headerfile for SRD Memory Mapping. " alt="" coords="1499,379,1655,405"/>
<area shape="rect" id="node36" href="$_usb_manager_8h.html" title="Headerfile for Usb Uart Management (with FTDI). " alt="" coords="911,229,1017,256"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html" title="Headerfile for Uart mapping on external/internal CR95. " alt="" coords="1147,304,1279,331"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$_string_tools_8h.html" title="Functions used to manipulate string. \ details All Right Reserved. " alt="" coords="552,304,651,331"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$tick_8h.html" title="Headerfile for tick. " alt="" coords="838,304,895,331"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="1295,379,1359,405"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="1207,379,1271,405"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="973,379,1064,405"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="1227,453,1339,480"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="587,528,641,555"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8h.html" title="Device Support Package for tDSP_mkl16z256vlh4 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="539,603,691,629"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$pit_8h.html" title="Headerfile for pit peripheral driver. " alt="" coords="850,453,896,480"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$_b_q27510_d_r_z_r_g2_8h.html" title="Headerfile for Battery Management BQ27510DRZR&#45;G2 driver. " alt="" coords="675,304,813,331"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$_l_t_c4160_8h.html" title="Headerfile for ltc4160 driver. " alt="" coords="205,453,288,480"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$display_8h.html" title="Headerfile for display driver driver. " alt="" coords="256,304,331,331"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$_usb_uart_8h.html" title="Headerfile for USB Uart. " alt="" coords="1463,304,1543,331"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$device_8h.html" title="Headerfile global device configuration and low level initialization. " alt="" coords="5,229,75,256"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$_f_m25_v20_8h.html" title="Headerfile for FRAM FM25V20 driver. " alt="" coords="591,379,680,405"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$button_8h.html" title="Headerfile for button driver. " alt="" coords="457,304,527,331"/>
<area shape="rect" id="node30" href="$led_8h.html" title="Headerfile for led driver. " alt="" coords="99,229,153,256"/>
<area shape="rect" id="node31" href="$_button_manager_8h.html" title="Headerfile for Button Management. " alt="" coords="657,229,777,256"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$i2c0_8h.html" title="Headerfile for I2C0 peripheral driver. " alt="" coords="715,379,772,405"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$i2c__common_8h.html" title="Headerfile for common I2C peripheral definition. " alt="" coords="719,453,825,480"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$spi0_8h.html" title="Headerfile for spi0 peripheral driver. " alt="" coords="371,453,428,480"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$decoder7_seg_8h.html" title="Headerfile for 7 segment decoder driver. " alt="" coords="407,379,516,405"/>
<area shape="rect" id="node23" href="$decoder16_seg_8h.html" title="Headerfile for 16 segment decoder driver. " alt="" coords="266,379,381,405"/>
<area shape="rect" id="node25" href="$uart1_8h.html" title="Headerfile for uart1 peripheral driver. " alt="" coords="1401,379,1465,405"/>
<area shape="rect" id="node28" href="$spi1_8h.html" title="Headerfile for spi1 peripheral driver. " alt="" coords="586,453,643,480"/>
<area shape="rect" id="node32" href="$_memory_manager_8h.html" title="Headerfile for Memory manager. " alt="" coords="992,304,1123,331"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$rtc_8h.html" title="Headerfile for RTC driver. " alt="" coords="920,304,968,331"/>
<area shape="rect" id="node33" href="$checksum_8h.html" title="Headerfile for checksum computation. " alt="" coords="1089,379,1183,405"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$global_parameters_8h.html" title="global parameters. " alt="" coords="1303,304,1437,331"/>
</map>
