<map id="MemoryManagerReadLog" name="MemoryManagerReadLog">
<area shape="rect" id="node2" href="$checksum_8c.html#aea3900f8f3c22134b50fbb7fe78a487b" title="ChecksumByteOnShortCompute" alt="" coords="224,5,435,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_f_m25_v20_8c.html#adb5842f7204713f99fa6ce183317a523" title="Get the low power status of the memory. " alt="" coords="251,56,408,83"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$_f_m25_v20_8c.html#ab71cea0f2db62d709c9b1a6441a70581" title="Put the memory in a low power mode. " alt="" coords="277,107,382,133"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_f_m25_v20_8c.html#ace631f94926ad79e89fdfd13013659e6" title="Read data from the memory. " alt="" coords="262,157,397,184"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$_f_m25_v20_8c.html#a3866b69abe44cb40d09f89c2cc3ba8b3" title="Wake up the memory from the low power mode. " alt="" coords="265,208,393,235"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$watchdog_8c.html#a81cfb9599bb68eb5f60a1c34a3c5e480" title="Kick the watchdog to avoid reset after the watchdog have started. " alt="" coords="276,259,383,285"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$spi1_8c.html#a3d9bbade5a2bc2bfbc959fa5520cf3e0" title="Function used to send data over the SPI module 1. " alt="" coords="483,107,562,133"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$spi1_8c.html#a93ecc3b36648270cd041dad2bd467745" title="Function used to read data over the SPI module 1. " alt="" coords="483,181,562,208"/>
</map>
