<map id="UART0ClockGate" name="UART0ClockGate">
<area shape="rect" id="node2" href="$_power_manager_8h.html#a7406ccf39ad8768c5043ac74da94a63b" title="Functions used to Enter and exit low power mode. " alt="" coords="179,5,346,32"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_power_manager_8h.html#a1c56b577113fb8580a4f6fb0abe50fea" title="Functions used to Enter and exit low power mode. " alt="" coords="183,56,342,83"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$uart0_8h.html#a2ed82ee365da2b37ca2446c607b38a4e" title="Initialize this uart. " alt="" coords="227,107,298,133"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$_power_manager_8h.html#aef7050cf231cfdbbdb4134de79e10add" title="Low Power mode controller. " alt="" coords="395,56,586,83"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$main_8c.html#a47b19cb17359b8a4930e1db6207395fb" title="Function used to deal background task. " alt="" coords="773,56,889,83"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$main_8c.html#a6288eba0f8e8ad3ab1544ad731eb7667" title="Main function. " alt="" coords="1043,81,1093,108"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html#a530fdd7929335f4103bf44a111d9f441" title="CR95HF Uart interface. " alt="" coords="443,107,538,133"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$_c_r95_h_f_8h.html#a5a280da3bb75613fbb5e62854ec65e3a" title="Function used to initialize the CR95HF global manager. " alt="" coords="635,107,723,133"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$_r_f_i_d_manager_8h.html#a67c55a98971bdbdc992fd3c60daebcc8" title="Function used to initialize the RFID manager. " alt="" coords="771,107,890,133"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$main_8c.html#aadf3292d1b050137201649db87e63aa5" title="Function used to initialize all non critical peripheral. " alt="" coords="939,107,995,133"/>
</map>
