<map id="CR95UartMapper.c" name="CR95UartMapper.c">
<area shape="rect" id="node2" href="$_c_r95_uart_mapper_8h.html" title="Headerfile for Uart mapping on external/internal CR95. " alt="" coords="59,80,191,107"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$uart0_8h.html" title="Headerfile for uart0 peripheral driver. " alt="" coords="5,155,69,181"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$uart2_8h.html" title="Headerfile for uart2 peripheral driver. " alt="" coords="93,155,157,181"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$watchdog_8h.html" title="Headerfile for watchdog driver. " alt="" coords="149,229,240,256"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$uart__common_8h.html" title="Headerfile for common uart definitions. " alt="" coords="12,229,124,256"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$dsp_8h.html" title="call the device specific DSP file. " alt="" coords="103,304,157,331"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$_d_s_p__mkl16z256vlh4_8h.html" title="Device Support Package for tDSP_mkl16z256vlh4 device (support for Kinetis Design Studio). " alt="" coords="55,379,207,405"/>
</map>
