SRD Standelone programmation box: Data Fields - Variables

| SRD Standelone programmation box 2.0 (16/11/15 10:00:00) Documentation of the SRD standelone programmation box

- Main Page
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Macros Pages

### - a -

- A : t16SegDisplay , t7SegDisplay
- activationDepth : tSRDEeprom
- all : tButtonManagerCtrl , tCR95HFCtrl , tFM25V20StatusReg , tMemoryManagerCtrl , tPowerManagerCtrl , tRFIDCtrl , tSRDEeprom , tTickCtrl , tUartFlags , tUsbCtrl
- allSeg : t16SegDisplay , t7SegDisplay
- anaPressActivLSB : tSRDEeprom
- anaPressActivMSB : tSRDEeprom
- anaPressCheckLSB : tSRDEeprom
- anaPressCheckMSB : tSRDEeprom
- anaPressInitChecksum : tSRDEeprom
- anaPressInitLSB : tSRDEeprom
- anaPressInitMaxLSB : tSRDEeprom
- anaPressInitMaxMSB : tSRDEeprom
- anaPressInitMinLSB : tSRDEeprom
- anaPressInitMinMSB : tSRDEeprom
- anaPressInitMSB : tSRDEeprom
- anaPressMaxLSB : tSRDEeprom
- anaPressMaxMSB : tSRDEeprom
- answerKeyWord : tCR95HFCtrl
- answerSize : tCR95HFCtrl
- anwserReceived : tCR95HFCtrl
- availableEnergy : tBQBatteryStatus
- averageCurrent : tBQBatteryStatus
- averagePower : tBQBatteryStatus