  /*!
\dontinclude cpu.c
\dontinclude cpu.h
\dontinclude IO_Map.h



\page page_pinalloc Pins allocation 
\page page_memorymap Memory map 
<table>
  <tr><td colspan="2" class="ttitle1">Processor Memory Map</td></tr>
  <tr><td class="ttitle2">Address</td><td class="ttitle2">Type</td></tr>
  <tr><td>0xF0003FFF<br>0x00000000</td><td class="memtypeReserved"></td>
  <tr><td>0xF7FFFFFF<br>0xF0004000</td><td class="memtypeRAM">RESERVED</td>
  <tr><td>0xEFFFFFFF<br>0xE0100000</td><td class="memtypeRAM">RESERVED</td>
  <tr><td>0xDFFFFFFF<br>0x60000000</td><td class="memtypeRAM">RESERVED</td>
  <tr><td>0x43FFFFFF<br>0x41000000</td><td class="memtypeRAM">RESERVED</td>
  <tr><td>0x400FEFFF<br>0x40080000</td><td class="memtypeRAM">RESERVED</td>
  <tr><td>0x3FFFFFFF<br>0x20006000</td><td class="memtypeRAM">RESERVED</td>
  <tr><td>0x20005FFF<br>0x20000000</td><td class="memtypeRAM">RAM</td>
  <tr><td>0x1FFFFFFF<br>0x1FFFE000</td><td class="memtypeRAM">RAM</td>
  <tr><td>0x1BFFFFFF<br>0x08000000</td><td class="memtypeRAM">RESERVED</td>
  <tr><td>0x0003FFFF<br>0x00000410</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
  <tr><td>0x0000040F<br>0x00000400</td><td class="memtypeRAM">FLASH_CONFIG</td>
  <tr><td>0x000003FF<br>0x00000000</td><td class="memtypeFLASH">FLASH</td>
</table>
<br/>

\page page_components Components 

- \subpage AS1
- \subpage SM1
- \subpage I2C


*/
